医用气体配送及钢瓶检测服务内容及医院使用总体概况

### 项目名称：医用气体配送及钢瓶检测服务

### 2.采购人：惠州市皮肤病防治研究所

### 3.供货期：自合同签订之日起叁年，合同期限届满或累计支付金额达到项目预算金额后(先到为准)，采购周期终止。

4.服务内容：

### 4.1配送要求：本项目要求分批次配送。采购人向供应商下达配送通知后，供应商按要求将货物运送至采购人指定地点，并与采购人完成交接。运输由供应商负责，并承担相应的成本及风险。

4.2医用气体相关需求：

|  |
| --- |
| 医用气体明细附表 |
| 序号 | 名 称 | 规格 | 纯度% | 单位 | 执行标准 | 项目预计使用量 | 备注 |
| 1 | 医用氧气 | 容量：5L；压力：12.5±0.5MPa | ≥99.5% | 瓶 | 中国药典（2020版） | 1 | 由供应商提供氧气钢瓶 |
| 2 | 医用氧气 | 容量：10L；压力：12.5±0.5MPa | ≥99.5% | 瓶 | 中国药典（2020版） | 20 |
| 3 | 医用氧气 | 容量：20L；压力：12.5±0.5MPa | ≥99.5% | 瓶 | 中国药典（2020版） | 1 |
| 4 | 液氮 | 10L/瓶 | ≥99.99% | 瓶 | GB/T8979-2008 | 5000 | 由采购人提供液氮钢瓶 |

### 4.3氧气气瓶维护保养和检测要求：由供应商严格按照国家相关标准对氧气气瓶进行定期检验、维护保养等，同时提供有关检测、维保等报告资料给采购人存档。